제7편 하천공사 설계용역

성과품 작성기준

◈◈  목     차  ◈◈

제1장 개요	7-1

1.1 범위	7-1

1.2 업무의 구분	7-1

1.3 업무의 내용	7-3

제2장 타당성조사	7-4

2.1 업무의 범위	7-4

2.2 조사 업무	7-4

2.3 계획업무	7-13

2.4 설계업무	7-15

2.5 성과품 작성기준	7-15

제3장 기본설계	7-19

3.1 업무의 범위	7-19

3.2 조사업무	7-19

3.3 계획업무	7-21

3.4 설계업무	7-25

3.5 성과품 작성기준	7-39

제4장 실시설계	7-46

4.1 업무의 범위	7-46

4.2 조사업무	7-46

4.3 계획업무	7-48

4.4 설계업무	7-49

4.5 성과품 작성기준	7-63

목차 -

─────────────────────────────────────────────

(7 - ) 제7편 하천공사 설계용역 성과품 작성기준

─────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────

제1부 토목

─────────────────────────────────────────────

건설공사의 설계도서 작성기준

개요

범위

제1장 개요 (7 - )

─────────────────────────────────────────────

이 작성기준은 모든 하천공사의 설계용역업무에 적용한다.

이 작성기준에서 제시되지 않은 상세한 사항은 각 하천공사의 성격에 따라 각 발주청의 과업지시서나 각종 설계기준서(하천설계기준, 편람 등)를 참고로 하여 작성하도록 한다.

업무의 구분

설계용역은 다음과 같이 3단계로 구분하여 순차적으로 시행하되, 공사의 규모, 특성 또는 발주청의 판단에 따라 타당성조사용역의 시행 없이 기본설계 또는 기본설계와 실시설계를 동시에 시행할 수 있다.

타당성조사

사업의 기본구상을 토대로 사업의 목표와 이를 위한 수단을 설정하여 경제적 타당성, 기술적 타당성, 사회 및 환경적 타당성을 종합적으로 검토하고 사업시행의 타당성을 판단하며, 목적시설물의 실현방법에 있어 여러 대안을 비교․검토하여 최적 안을 선정하고, 그에 대한 사업의 기본계획을 작성하고 기본설계용역에 기본이 되는 기술자료를 작성하는 단계

기본설계

타당성조사를 토대로 목적시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 소요비용 등에 있어 일반적인 조사 및 분석, 비교․검토를 거쳐 최적 안을 선정하고 주요 시설물에 대해서만 예비설계를 수행하며, 설계기준 및 조건 등 실시설계 용역에 필요한 기술자료를 작성하는 단계

실시설계

기본설계를 토대로 목적시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 소요비용, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교․검토를 통하여 최적 안을 선정하고 상세설계를 수행하며 시공 및 유지관리에 필요한 기술자료를 작성하는 단계

업무의 내용

설계용역의 수행을 위한 각 단계별 업무는 조사업무, 계획업무, 설계업무로 구분할 수 있으며 그 내용은 다음 표와 같다.

이때, 조사 및 계획업무는 상위계획에서 수행하였을 경우 검토하는 것을 목적으로 하며, 필요시에는 발주청과의 협의 후 수행하도록 한다.

구 분			타당성 조사	기본설계	실시설계
조사업무	1. 관련계획(기존자료) 조사 및 검토		○	△	△
	2. 현지조사 및 답사		○	○	○
	3. 수문조사	1) 유역특성조사	○	△
		2) 강수량조사	○	△
		3) 수위조사	○	△
		4) 유량조사	○	△
		5) 지하수조사	○	△
		6) 유사 및 하상변동조사	○	△
		7) 하도조사	○	△
		8) 내수 및 우수유출조사	○	△
	4. 하천환경조사		○	△
	5. 하천치수경제조사		○	△
	6. 하천측량			○	○
	7. 용지조사			△	○
	8. 지반 및 재료원조사			○	△
계획업무	1. 전단계 성과검토			○	○
	2. 환경영향 검토 및 분석		○	△
	3. 설계수문량		○	△
	4. 홍수방어계획			○	△
	5. 하도계획			○	△
	6. 유사조절계획			○	△
	7. 내수배제 및 우수유출저감계획			○	△
	8. 이수계획			○	△
	9. 내륙주운계획			○	△
	10. 설계기준작성			○
	11. 관계기관 협의			○	△
설계업무	개 략 설 계		○
	예 비 설 계(수리실험 포함)			○(△)
	상 세 설 계(수리실험 포함)				○(△)

○ : 수행하는 업무     △ : 필요시 수행하는 업무

타당성조사

제2장 타당성조사 (7 - )

─────────────────────────────────────────────

업무의 범위

타당성조사란 국토종합개발계획, 수자원장기종합계획, 하천유역종합치수계획, 하천정비기본계획 등과 같은 상위계획에서 선정된 사업대상 목적구조물을 여러 대안에 대하여 경제적, 기술적, 환경적 측면에서 타당성을 종합적으로 검토한 후 타당성이 있을 경우 사업시행을 위한 구체적인 기본계획(사업의 위치, 규모, 시기, 사업비, 사업효과, 사업비 조달방안 등)을 제시하는 업무이다.

본 장에서는 상위계획에서 조사, 계획, 설계된 자료를 바탕으로 하천공사에 관한조사, 계획, 설계업무를 거쳐 기본설계업무수행의 토대가 되는 자료를 구축하는 것을 목표로 한다.

조사 업무

관련계획(기존자료) 조사 및 검토

관련계획 조사

치수 및 이수계획 조사

대상유역에 대하여 수자원장기종합계획, 하천유역종합치수계획, 하천정비기본계획 등의 수립 여부를 조사한다.

국토이용 및 도시계획 조사

대상유역에 대하여 국토이용계획, 도시계획 등 토지이용계획을 조사한다.

하천환경계획조사

대상유역에 대한 하천보전 및 복원 등 하천환경과 관련된 계획의 수립 여부를 조사한다.

하천 환경보존 이용계획

기존 자료조사

분석 대상유역에 대한 기존의 보고서, 관측기록 등이 있을 경우 이들을 조사, 수집하여 유역의 문제점과 이용 가능한 자료상태 및 추가조치 사항들을 결정할 수 있도록 해야 한다.

기존 자료조사에는 기상자료, 수문량자료, 인문자료, 홍수흔적, 피해현황 등이 포함된다.

기상자료 조사

수문자료조사

홍수예경보 시스템 조사

인문자료 조사

수질자료 조사

기타자료 조사

관련사업을 조사(용역의 범위, 공사의 시․종점, 구조, 공사기간 등) 협의하고, 협의사항을 도면에 표시하고, 기록하여 설계에 반영하도록 한다.

현지조사 및 답사에 앞서서 기존의 참고문헌 및 자료는 사전에 수집, 조사계획을 세워서 하천 지점 부근의 지질특성, 하천유역의 지형특성, 지리정보시스템(GIS) 및 기상․수문학적 자료를 광범위하게 수집하여 설계에 반영하여야 한다.

현지 조사 및 답사

수급인은 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.

현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

유역특성조사

일반특성조사

유역특성인자

유역의 특성을 나타내는 인자로는 유역면적, 유역평균경사, 유역의 방향성, 유역표고 등을 고려한다.

유역형상조사

유역형상의 분류 및 특징

유역평균폭

유역형상계수

유역밀집도

기타 유역 형상에 관련된 사항

지형 및 지질조사

지형 및 지질조사 자료는 유역내의 침투량과 손실량을 추정하고 유출량 등에 대한 전반적인 경향판단에 사용한다.

토양 및 토질조사

토양 및 토질조사 자료는 유역내의 유출률, 침투율, 배수상태 등 유출상황을 판단하는데 사용한다.

수계조사

하천망도 및 배수계통도

수로 종․횡단의 형태

수로상태 및 축조재료

조도계수의 범위

하천표석의 유무

하천수량상태

기타 수계에 관련된 사항

하천형태조사

하천특성인자

하천의 특성을 나타내는 인자인 유로연장, 하폭, 유량, 하상경사, 하천밀도, 하상계수 등을 조사, 분석한다.

하천지형 형태조사

해당 유역내의 하천을 유년기, 장년기, 노년기로 구분, 조사함으로써 수계 전체의 지질학적 발달 과정을 판단한다.

하천 사행 특성조사

하천사행 특성조사 자료는 하도계획이나 설계시 검토자료로 사용된다.

기타 하천특성 조사

위 조사항목에 언급되지 않은 항목 중 정량적으로 하천의 특성을 나타내는데 필요하다고 인정되는 경우 조사항목을 추가하여 조사한다.

토질이용 및 시설물조사

토지이용조사

유역내 토지의 용도별 이용상태 및 구성비

식생피복의 종류

투수 및 불투수면적, 구성비 및 위치

기타 유출특성을 판단할 수 있는 토지이용상태

주요시설물조사

건물의 수와 밀집도

하수관거 부설현황

도로 및 포장된 면적 비율현황

유수지, 댐, 저수지, 양수장, 호수 등 저류와 관계되는 시설

홍수터 및 제방의 관리상태와 홍수터의 시설현황

교량, 철도 및 하천부지에 설치된 교각 등의 상황

기타 주요 시설물

강수량조사

본 조사는 지상에서 강수량계에 의해 이루어지는 강수량 조사에 관한 표준적인 방법을 나타낸 것이며, 관련 기상요소로서 필요에 따라 기압, 풍향, 풍속, 증발산, 기온, 온도, 일조시간, 강수량, 일사량 등을 측정한다.

우량계에 의한 관측

보통 우량계에 의한 관측

자기 우량계에 의한 관측

적설량계에 의한 관측

보통 적설량계에 의한 관측

자기 적설량계에 의한 관측

레이다에 의한 관측

수위조사

하천의 수위조사는 수위 그 자체가 필요한 경우와 하천 유량을 얻기 위한 수단으로 측정하는 경우가 있다. 여기서 유량조사는 다음 항목에서 별도로 설명하고 있으므로 수위 그 자체가 목적이 될 것이며 측정 방법은 다음과 같다.

보통 수위표에 의한 관측

자기 수위계에 의한 관측

보조 수위표에 의한 관측

최고 수위계에 의한 관측

유량조사

유량조사를 위한 유속 측정방법은 일반하천의 유량측정과 하구 감조부의 유량 측정으로 나누고 일반하천의 유량측정은 홍수, 평수, 저수시에 각각 적합한 방법을 선택하도록 하며, 다음 방법 중에서 어느 한가지에 따르는 것을 원칙으로 한다.

일반 유속계에 의한 유량측정

부자에 의한 유량측정

전자파 표면 유속계에 의한 유량측정

희석법에 의한 유량측정

위어에 의한 유량측정

기타 유량측정

지하수조사

지하수를 형성하는 지층은 지중수의 존재 형식 및 지하수 흐름에 따라 크게 통기대, 포화대 및 불투수층으로 나누어진다. 이 지하수층은 주로 토립자, 물, 공기 등으로 구성된다. 이러한 지하수의 조사는 일반적인 지하수 관리, 개발, 인공함양, 활동붕괴 방지, 지반침하 방지, 하천수에 의한 지하수의 유입량, 유출량의 추정, 대책 등을 수립하기 위한 자료를 얻기 위해 조사하는 것으로 필요에 따라 다음과 같은 항목을 기준으로 조사한다.

자료조사

수리지질조사, 토질조사

지하수위 조사

우량조사

하천수위 유량조사

증발량, 침투량 조사

하천 취배수량 조사

양수량 조사

하천수 수질조사

지하수 수질조사

지반고 조사

토지이용실태 조사

유사 및 하상변동조사

유사 및 하상변동조사는 필요에 따라 다음과 같은 항목에 대해 조사한다.

유역의 토양유실량 및 유사유출량 조사

하천 유사량 조사

하상변동 조사

하상재료 조사

하도조사

하도조사

조사구간의 설정

하상재료조사

하상단면변화조사

하도조사를 위한 하천측량

조도계수조사

조도계수 결정을 위한 고려사항

하천내 수문량 크기에 영향을 주는 인자

하도의 종횡단 모양에 따른 변화

하천내 인위적 활동

실측 및 기타 오차

흔적수위를 이용한 조도계수 결정

하구조사

하구조사 항목

파랑조사

하구수위조사

하구유량조사

조위조사

표사조사

하상재료조사

수질조사

풍향․풍속조사

하천․해안지형조사

비사조사

하구흐름조사

기타조사

하도특성 조사

내수 및 우수유출 조사

내수조사는 내수 배제계획과 내수 처리대책을 수립할 때 기본적으로 필요한 내용을 조사하며, 다음과 같은 항목을 포함한다.

지형 및 지표조사

배수계통 및 시설조사

과거 침수기록 조사

방류하천 특성 조사

관련계획 조사

침수지역 자산조사

우수유출저감에 관한 기본계획 수립을 위한 조사는 다음과 같은 항목을 포함한다.

유역의 우수유출량 및 하천통수능력

토지이용계획

지층 및 지질구조

지하수위

저류시설로 이용 가능한 주변의 시설

유출저감시설 설치의 문제점 및 대책방안

장기적인 유출저감시설의 설치계획

하천환경조사

하천환경조사는 하천의 환경기능을 하천사업에 반영하기 위하여 하천의 전반적인 특성을 조사․분석하는 것을 말한다.

하천환경조사를 통해 하천환경을 개선시킬 가능성과 필요성을 인식하고 대상하천의 보전과 복원에 대한 정비주제 및 방향을 설정한다.

공간적으로 하천의 수변공간에서 이루어지는 하천환경조사를 말한다.

하천환경조사의 계획과 절차는 표준화되고 체계화된 방법으로 진행되어야 한다.

하천환경조사에 대한 구체적인 방법과 세부항목에 대하여는 「수변조사 및 모니터링 매뉴얼(건설교통부, 2004)」을 참조한다.

수행절차

계획 수립
사전자료조사		➡	전문가그룹 구성					➡	기초조사			➡	조사지구 및 구간선정				➡	조사항목 선정 및 일정계획
· 기존 문헌자료 수집 · 향공사진 분석			· 하천 기술자 · 생물․생태 전문가 · 수질 전문가						· 현장답사를 통한 대상 하천의 특성 파악 · 대상하천 전구간의 RCS 지도 작성				· 조사지구 분할 · 조사구간 선정 · 조사지점 선정					· 조사항목 선정 · 조사일정 계획
현장 조사 (중점 조사)
물리 조사						화학 조사					생물 조사					공간 조사
· 수리․수문 조사 · 형태 조사 · 하도 조사 · 하상재료 조사						· 수질 조사 · 저니질 조사 · 오염발생원 및 부하량 조사 · 수질 예측 · 토양 조사					· 식물 조사 · 동물 조사					· 경관 조사 · 이용자 조사 · 시설물 조사
							자료의 정리 및 분석
							자료 평가
							하천환경정보도 작성

하천치수경제조사

하천치수경제조사는 하천 시책과 관계되는 치수사업의 경제효과를 파악하는데 필요한 사항을 정한 것이다.

하천치수경제조사는 치수사업의 타당성, 투자 우선순위 및 적정 투자규모 등을 분석하기 위해 사업에 대한 편익과 비용을 비교하여 효율적인 치수사업을 수행할 수 있는 바탕이 되어야 한다.

하천치수경제조사는 ‘치수사업 경제성분석 방법 연구 : 다차원 홍수피해 산정 방법(건설교통부, 2004)’에서 제시한 방법을 적용한다.

일반자산 피해액 산정의 대상자산과 행정구역 기본단위 및 입력자료는 지역특성과 여건을 감안하여 조정한다.

치수경제조사의 기본절차는 대상에 따라 조사대상 유량규모의 설정, 지반고(등고선)조사, 범람 수리조사, 범람구역 자산조사, 예상 피해액 산정, 예상 연평균 피해경감 기대액 산정, 유량규모별 예상 치수사업비의 산정, 그리고 경제성 분석의 절차에 따라 실시한다.

계획업무

환경영향검토 및 분석

하천환경보전계획

하천공간을 보전하고 이용하는데 필요한 자료를 제공하기 위하여 보전 및 정비에 대한 기본방침을 설정하는 것이다.

하도정비 사업계획

하도정비사업이란 저수로를 굴착 정리하며 호안을 설치하고 홍수터를 정비함으로써 홍수소통을 원활하게 함과 동시에 하천부지를 공원 녹지 등으로 이용하고 하천을 적정하게 이용할 수 있도록 하는 사업이다.

하천수질보전계획

하천수질보전계획은 하천유역의 수질을 보전하고 오염하천을 빠른 시일내 본래의 하천모습으로 복원하고 개선하기 위해 하천오염수를 일차적으로 처리하는 기본적인 방안을 설정하는 것이다. 하천수질보전계획은 하천수질, 하천바닥물질의 상태 하천의 환경기준 등을 감안하고 하천환경 기준 달성을 위한 시책 상호간의 관계를 명확히 수립하여야 한다.

환경영향 검토 및 분석

후보지역별로 환경적 측면에서 분석이 필요하며, 지자체 및 관계기관과 협의하여야 한다.

계획시설물로 인한 계획지역 인근주민, 주변시설물 및 동식물 등에 미치는 영향을 검토한다.

주변시설과 계획시설물의 조화, 주변상권의 변화 등을 검토한다.

방음시설과 방진시설 등을 검토한다.

설계수문량

기본 보고서 및 관련 상위계획에서 추정한 설계수문량을 하천설계기준에 의거하여 검토하며, 필요한 경우 발주청과 협의하여 재추정한다.

빈도해석에 의한 설계수문량의 추정

자료의 수집과 정리

확률수문량의 추정

빈도해석의 신뢰도

이상치의 처리

강우-유출관계 분석에 의한 설계홍수량의 추정

기본홍수량과 계획홍수량

설계강우량

손실우량과 유효우량의 계산

유역의 반응시간

설계강우에 의한 설계홍수량의 산정

설계업무

타당성조사 단계의 설계업무를 개략설계라 말하며, 개략설계의 중요한 내용은 다음과 같다.

설계기준

수급인은 사업추진에 유리한 공사발주형태(턴키, 기타공사 등)의 장․단점을 분석하여 검토하여야 한다.

평면도

지형도의 축적 1:5,000을 표준으로 하여 해당 지역의 사회적, 자연적, 문화적 요인을 명시하여, 주요 구조물 시설 등을 기입하는 것으로 한다. 또한, 발주청의 지시에 의해 비교 안을 작성하는 것으로 한다.

표준단면도

1/100 축척을 표준으로 하여 도면에 주요 구조물에 관해서 치수, 형상, 형식을 알 수 있도록 명시한다.

성과품 작성기준

타당성조사 성과품의 구분

타당성조사보고서

타당성조사보고서 별책부록 (환경영향분석, 검토 및 경제성 분석, 추정수량 및 추정공사비산출서 등)

설계도면

타당성조사 성과품의 내용

타당성조사 보고서

제출문 (용역업체의 대표이사 명의)

참여기술자(명단 및 인적사항, 업무내용)

목차

위치도

과업의 개요 (목적, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

조사업무

조사업무 내용 분석

계획업무

추정공사비 산출결과

추정 공사량

추정 공사비, 용지비, 기타

경제성분석 및 재무분석 결과

결론 및 종합

기본계획 고시를 위한 기본구상

부록 (기술심의 및 자문사항, 관계기관 업무협의 및 지시사항 등)

타당성조사 보고서 별책부록

환경영향분석 및 검토

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

목차

위치도

과업개요 (목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

현황조사

환경에 미칠 주요 영향분석

환경항목별 평가대상지역 및 예측범위

환경영향 예측․분석기법

환경영향분석

환경영향 저감방안 수립

종합 및 결론

경제성 및 재무 분석

대안별 경제성 분석

최적 안의 투자 우선순위 분석

최적 안의 민감도 분석

최적 안의 최적 투자시기 분석

추정수량 및 추정공사비산출서

추정수량산출서

추정공사비산출서

설계도면

목차

위치도

종․평면도

성과품 작성의 특기사항

타당성 조사보고서

각종 조사자료는 본 보고서의 항목에 포함하여 수록하는 것을 원칙으로 하되, 그 양이 과대하여 별도보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 발주청과 협의 후 작성하며, 본 보고서에는 요약분을 수록한다.

건설기술심의 및 자문내용, 각종 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

(3) 용역참여자의 실명관리를 위하여 타당성조사용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주청, 방침 승인기관(타당성조사시에 수요예측을 수행한 자 및 설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계실명 관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다. (제1편 일반사항 내 첨부 1 참조)

(4) 수급인은 사업추진에 유리한 공사 발주형태(턴키, 대안, 기타공사 등)의 장․단점을 검토․분석한다.

기  타

도면의 크기는 KSA5201의 A0-A6에 준하는 것을 윈칙으로 한다.

모든 보고서는 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 관련도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

설계도면은 발주청의 과업지시서에 명시된 것을 따르며, 별도의 규정이 없을 경우 「전자도면 작성편람」을 참고하여 작성한다.

설계도서 납품시 「설계․준공도서 전자납품 편람」 중 “3.1 전자납품 성과품의 구성기준”에 해당하는 설계도서는 「설계․준공도서 전자납품 편람」에 따라 전자납품 성과품으로 작성하여 CD-ROM으로 제출하여야 한다.

기본설계

제3장 기본설계 (7 - )

─────────────────────────────────────────────

업무의 범위

하천 기본설계는 결정된 사업계획과 타당성조사를 토대로 공사의 규모, 시설물의 배치, 실시설계 방침 등 공사계획의 제반조건 및 기본적인 사항 등을 정하는 설계이다.

타당성조사에 의해서 결정된 목적구조물의 형태에 관하여 비교안과 함께 시공성, 경제성, 유지관리, 안전성 및 환경 등 종합적인 검토와 구조물의 위치, 개략형식, 기본치수를 계획하고 기술적, 경제적 판정에 의한 구조물의 최종안을 결정하는 것을 목적으로 한다.

조사업무

현지 조사 및 답사

수급인은 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다. 또 측량, 지질조사, 수질조사 등을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.

현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종 시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

하천측량

측량을 실시할 경우 상위계획 수립시 실시한 측량성과를 참고하며, 현장답사를 통하여 측량목적에 따른 측량의 범위, 방법, 정확도 및 허용오차를 정해야 한다.

하천정비기본계획 및 하천대장의 작성을 위한 측량

측량계획

골조측량

지형현황 측량

수준 및 종단측량

하천횡단 측량

홍수흔적 측량

표석매설

하천정비시행계획을 위한 측량

측량계획

공사용 측량

지형현황 측량

제방중심선(법선) 및 종횡단 측량

용지측량

하상변동조사 측량

측량계획

지형현황 측량

종단 및 횡단측량

측량의 성과심사는 건설교통부의 공공측량성과심사업무처리규정(건설교통부 고시 제2004-387호, 2004년 12월 13일)에 따른다.

본 기준에서 언급하지 않은 일반사항에 대해서는 건설교통부의 공공측량 표준작업규정(건설교통부 고시 제94-519호, 1994년 12월 20일), 공공측량의 작업규정 세부기준 운용세척(국토지리정보원고시 제2003-498호, 2004년 1월 2일) 및 수치지도작성 작업규칙(건설교통부령 제416호, 2004년 12월 22일)에 따라 실시한다.

측량은 상기기준 및 발주청에서 별도로 정한 기준에 의거하여 시행하도록 한다.

측량완료 후에는 야장, 원도 등을 체계적으로 정리 제출하여야 하며, 측량도 작성에는 축척과 각종 측점 등이 기재되어야 한다.

계획업무

전 단계 성과검토

앞서 실시한 타당성조사의 성과품을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계 업무의 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용하며, 만일 조정이 필요한 경우 발주청의 승인을 받아 다시 실시하도록 한다.

홍수방어계획

홍수방어 및 조절방법의 선정은 선택 가능한 여러 가지 방법 중에서 최적의 방법을 선정하여 이용한다.

홍수를 방어하고 조절할 수 있는 가능한 수단을 검토하여 하천의 상류, 중류, 그리고 하류에 적절한 대책을 선정하되, 적절한 기준에 따라 분류하여 해당지역의 홍수, 지형, 그리고 사회경제적 특성에 따라 가능한 수단을 적절하게 조합하여 홍수방어목적을 달성하도록 한다.

						하천정비 및 하도개수(하도증대, 굴착)
						저수지(홍수조절지, 유수지, 내수처리시설)
홍수 방어 및 조절 대책			구조물적 대책			제방(홍수벽, 슈퍼제방, 수제)
						홍수조절용 댐(다목적 댐)
						홍수로 정비(방수로, 첩수로, 신수로)
						댐, 저수지의 운영체제 개선
			비 구조물적 대책			홍수예경보(홍수예경보 체제)
						홍수터 관리(지역구분, 홍수위험도, 건축법규)
						홍수보험(정부보상, 공사보험)
						홍수방지(耐水施設 및 건축, 강우지역 변경)
						유역관리 및 토지이용 조정(개발조정, 투수지역 확보, 유역침식방지, 경작법 조정, 삼림보전, 토양보전)
						홍수경보 및 대피(수방대책 운영, 재해경보체제)

하도계획

하도계획 관련자료 검토

계획홍수위

계획홍수위 계산

조도계수의 산정

기점 홍수위 결정

국부적 수위상승 계산

평면계획

하도선형 결정

저수로 법선결정

하안방어선 결정

종단계획

횡단계획

신설하천계획

지류합류계획

하구처리계획

유사조절계획

유역의 유사조절계획

대상유역의 선정 및 계획규모 결정

유역의 유사조사

유사조절 대책

하천의 유사조절계획

대상하천의 선정

유사조절대책

내수배제 및 우수유출저감계획

도시지역이나 농경지 등에 내리는 빗물에 의한 내수지역 침수 및 수질악화 등, 피해를 최소화하기 위한 내수배제 계획과 도시화에 따른 홍수유출량의 증가 및 감소되는 지하수의 함양에 대응하기 위한 우수유출저감시설 계획을 수립한다.

이수계획

이수계획은 어떤 하천유역의 수자원개발과 이용, 관리, 그리고 보존을 위한 기본적인 계획과 정책방향을 제시하는 것으로서 갈수시에 하천을 적절하게 관리하기 위해 하천유역의 주요지점에서 하천의 정상적인 기능과 상태를 유지하는데 필요한 유량을 설정하고, 장래 하천유역 개발과 사회경제 발달에 따른 용수수요 예측과 공급, 그리고 수자원 이용의 극대화를 위한 정확한 개발수량의 산정을 목표로 한다.

이수계획은 다음과 같은 절차에 따라 수립한다.

수자원 부존량의 산정

용수수급 현황의 파악

용수 수요량의 산정 및 예측

물수지 분석

내륙주운계획

내륙 주운수로는 자연하천을 이용하거나 필요에 따라서는 개수로 방법이나 갑문과 댐의 건설을 통해서 개량하거나 운하건설을 통해서 건설한다.

주운사업에서의 주요한 정책적 목적은 다음의 사항을 포함해야 한다.

수상 물동량의 개발, 경영관리, 안전확보, 효율성의 제고

기존 및 새로운 산업생산과 농산물 생산의 진작 및 이락용 주운의 기회 제공

물고기와 야생조류 자원의 보호와 증진

쾌적한 환경의 강화

사회복지의 강화

주운을 위한 내륙 주운수로의 계획에는 화물을 하역하고 선적할 수 있도록 하는 정박 및 접안시설과 화물취급장비, 창고시설, 그리고 운영관리시설 등이 포함되어야 한다. 또한, 적정한 규모의 수로, 묘박지, 회선장, 정박 및 접안수역과 안전한 유속이 확보되도록 하여야 한다.

주운수로는 지역적 홍수보호수단들과 교통망, 그리고 수로를 횡단하는 각종 공공시설물들과 조화를 잘 이루도록 해야 한다.

설계기준작성

설계도서 작성기준에 명시된 설계기준, 조건이외에 본 과업수행에 필요한 각종 설계기준 조건을 작성하여 상세설계시에 사용하도록 한다. (재료의 종류 및 강도, 구조물별 설계방법 등)

상기 기본계획사항은 발주청의 검토를 거쳐 확정한다.

관계기관 협의

계획 시설물 설치에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 검토하도록 한다.

기본설계가 확정되면 민원 등으로 실시설계에서 변경이 곤란한 경우가 있으므로 관계기관과의 충분한 협의가 필요하다.

집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 한다.

관련규정의 적용

본 작성기준은 일반사항 위주로 작성된 것이므로 별도의 관련법규․시방 등을 규정하고 있는 경우에는 해당규정에 따른다.

건설공사 관련 법령 및 규정(건설기술관리법, 하천법, 도로법, 도시계획법, 건설기술개발및관리등에관한운영규정 등)

건설공사관련 표준시방서(토목공사 일반 표준시방서, 하천공사 표준시방서, 콘크리트 표준시방서 등)

각종 설계기준(하천설계기준․해설, 콘크리트 구조설계 기준․해설 등)

발주청별 과업지시서 및 설계편람 등

설계업무

기본설계 단계의 설계업무를 예비설계라 말하며, 예비설계의 중요한 내용은 다음과 같다.

제방설계

하도와 제내지 상황, 사회 경제적 여건, 하천환경, 축제재료 및 원지반 상태 등을 종합적으로 고려하여 제방단면을 결정한 후 결정된 단면에 대해 안정계산을 실시하여 필요한 안전율을 확보할 수 있도록 최종단면을 결정한다.

하상재료 사용과 같이 안정성이 확보되지 못할 경우에는 그 대책을 마련하거나 제방 단면의 제원을 수정하여 필요한 안정성이 확보될 수 있도록 해야 한다. 이때, 제방의 설계는 일반 구조물과 같이 수리학적 혹은 토질공학적 안정성 검토를 통하여 제방의 침식, 제체의 침투 및 활동에 대한 제방강화 형태 및 구간 등을 선정한다.

제방고

제방고는 계획홍수위의 여유고를 더한 높이 이상으로 한다. 단 계획 홍수위가 제내 지반고보다 낮고 지형상황으로 보아 치수상 지장이 없다고 판단되는 구간에서는 예외로 한다.

여유고 및 둑마루 폭

여유고

여유고는 계획홍수량을 안전하게 소통시키기 위해서 하천에서 발생할 수 있는 여러 가지 불확실한 요소들에 대한 안전 값으로 주어지는 여분의 제방높이를 말한다.

둑마루폭

제방의 둑마루폭은 다음 목적을 달성할 수 있도록 결정해야 한다.

침투수에 대한 안전의 확보

평상시의 하천순시

홍수시의 방재활동

친수 및 여가공간 마련

비탈경사

제방의 비탈경사는 1 : 3 이상으로 완만하게 한다. 단, 제방고가 0.6M 미만인 구간, 흉벽 또는 특수호안이 설치된 구간에서는 예외로 한다.

관리용 도로

제방에는 관리용 도로를 설치하는 것을 원칙으로 한다. 관리용도로는 하천의 순시, 홍수시의 방재활동 등을 위해 일반적으로 제방 둑마루 또는 제내지측 측단을 이용하여 설치한다.

교행공간은 둑마루폭 규정을 따른다.

그 외 접근도로, 예외 규정 및 기타사항은 하천설계 기준을 참고로 한다.

비탈기숡 보호공

제방의 제내지층 비탈기슭 부분에는 비탈기슭 보호공을 설치한다. 단 지형의 상황 등을 고려해서 그것이 필요없다고 인정되는 경우는 이 제한을 받지 않는다.

측단

제방의 안정, 뒷비탈의 유지보수, 제방 둑마루의 차량 통행에 의한 인위적 훼손 방지, 경작용 장비 등의 통행, 비상용 토사의 비축, 생태 등을 위해 필요한 경우에는 제방 뒷기슭에 설치하며, 안정측단, 비상측단, 생태측단으로 구분할 수 있고 현장여건을 감안하여 포괄적인 기능을 갖는 측단으로 설치할 수 있다.

호안설계

이론적 계산에 의한 호안의 직접설계는 현재까지 곤란하며 보통 경험과 이론의 양면에서 고찰하거나 수리모형 실험을 실시하여 설계한다.

비탈덮기

비탈덮기의 종류는 다음과 같다.

식생공

돌채움 비탈방틀공

콘크리트 붙임공 및 콘크리트 블록공

파일공

어소 콘크리트 블록공

콘크리트 셀 블록공

돌붙임공, 돌쌓기공

사석공

돌방태공

지오셀 호안

자연형 호안

기초(비탈멈춤)

비탈멈춤은 비탈덮기의 종류, 하천의 경사, 수충부 및 하상세굴 등을 고려하여 비탈덮기를 지지하는 구조로 설계하고, 그 높이는 저수위를 기준으로 계획한다.

밑다짐

설계조건

밑다짐은 호안의 안정에 매우 중요한 역할을 하므로 다음의 조건을 만족할 수 있어야 한다.

소류력에 견딜 것

하상변화에 대해 순응성을 가질 것

시공이 용이할 것

내구성이 클 것

굴요성이 있을 것

종류

밑다짐 상단높이는 계획하상고(현 하상고가 계획하상고보다 낮을 경우는 현 하상고) 이하로 하며, 그 종류는 다음과 같다.

콘크리트 블록공

사석공

침상공

돌망태공

수제설계

수제는 흐름방향과 유속을 제어하여 하안 또는 제방을 유수에 의한 침식작용으로부터 보호하기 위해 호안 또는 하안 전면부에 설치하는 구조물이다.

수제는 그 구조에 따라 투과수제와 불투과수제로 분류되며 배치에 따라 횡수제와 평행수제로 분류된다. 수제형식은 설치목적과 유지관리를 고려해서 결정한다.

수제의 위치는 하도조건, 하천의 유황 및 기타 하천시설물과의 관계를 고려하여 치수, 이수, 하천환경 등의 목적에 맞도록 결정한다.

수제의 제원

수제의 높이는 유수에 대한 저항, 하상의 변화, 하상고 등을 고려하여 결정한다.

수제의 폭은 공법, 종류, 하천상태 등에 따라 다르나 일반적으로 대하천에서는 7～9m 정도가 좋다. 또한, 수심과 수제높이의 비가 0.1～0.4의 범위가 적당하고, 대부분 0.2～0.3의 범위에 있다.

수제의 길이는 하폭, 하상경사, 수심, 그 외의 하상상황 등을 종합적으로 판단하여 결정한다.

수제의 간격은 길이에 비례하여 결정하며, 상류측 수제 앞부분에서의 흐름이 하류 하안에 도달하기 전에 하류측 다음 수제가 저항하도록 정해야 하고 유로경사, 유향, 사행을 고려하여 결정한다.

하상유지시설 설계

하상유지시설은 다음 사항을 유의하여 설계한다.

물받이와 바닥보호공은 현재의 하상에 설치하지 말고 계획하상고에 설치해야 한다.

하상유지공은 주위에서 발생하는 국부세굴을 방지할 수 있어야 하므로 세굴에 견디고 하상변동이 현저한 홍수시에도 구조물이 안전할 수 있도록 하상유지공 본체 상하류에 바닥보호공을 설치한다.

하상유지시설을 저수로와 고수부지에 하나의 구조로 설치하는 경우는 양끝은 제방의 중심부분까지 연장하여야 하며 제방사면은 옹벽과 같이 수직으로 설치하는 것을 피한다.

하상유지시설은 하상의 안정을 도모하는 데 불가피한 경우에 한해 설치하는 것을 기본으로 한다. 하상유지시설을 설치하는 경우는 어도를 설치하거나 하상유지시설의 본체를 완경사 구조로 하는 등의 대책을 강구할 필요가 있다.

하천환경의 보전 및 주위 경관을 고려하고 하천환경을 고려하여 자연형 재료를 우선 적용한다.

기존의 취수보가 퇴적되어 하상유지시설의 기능으로 변할 경우 또는 취수보에 의해 홍수위가 크게 상승하거나 어도설치의 필요성이 대두되었을 때에는 경작상황, 주민의견, 관련기관 의견 등을 조사하여 가급적 철거하거나 라바보와 같은 기능을 도입하여 홍수에 의한 범람 또는 내수위험도를 최소화하여야 한다.

여울과 소 설계

자연형 여울은 석재, 통나무 등과 같은 자연재료를 활용한 시설이다.

해당하천의 특성에 따라 다양한 형상으로 계획하여, 수중생물 등과 같은 하천 생태계의 보전을 위한 서식처 및 이동경로를 조성하고, 하천 수변의 식생과 하천경관의 보전 및 향상을 도모하여야 한다.

해당 하천에 관하여 다음과 같은 사항을 조사하고 하천생태계의 특성을 분석한다.

하천의 수리․수문․수질․형태를 조사하여 하상변동 분석, 여울-소(웅덩이) 구조의 특성을 분석한다.

생태계의 조사를 통하여 하천생태계의 구조 및 기능을 분석하고 하천경관 특성을 분석한다.

해당 하천에 대해 하천 수량, 수질, 생태계, 경관 등 하천환경을 평가한다.

해당 하천에 관한 조사․분석․평가의 결과를 자연형 여울의 설계내용에 반영한다.

보 설계

고정보

고정보의 본체는 콘크리트 구조를 표준으로 한다. 단면 형상은 상류측을 연직 또는 이에 가까운 기울기로 하고, 하류측을 큰 기울기로 한 사다리꼴 단면이 일반적이며 역학적인 안정조건을 만족시키는 동시에 수리학적으로 유리한 단면으로 한다. 유량계수는 수리모형실험에 의해 결정해야 한다.

가동보

가동보의 경간길이는 인접한 보기둥의 중심선간의 거리이며, 계획홍수량 발생시 배수위, 하천상황, 지형상황, 경제성, 시공성 등을 고려하여 결정한다. 일반적으로 경간길이는 될 수 있는 한 크게 결정하는 것이 바람직하다.

차수벽

보를 투수성 지반에 설치할 때는 파이핑 현상이 일어나지 않도록 충분한 투수로 길이를 확보해야 하고 투수량이 많을 때는 이를 방지 할 수 있도록 차수벽을 설치해야 한다.

연결호안

보에 연결하는 호안은 유수의 작용에 의해 제방 또는 하안이 세굴되는 것을 방지하는 구조로 해야 한다.

갑문

보를 설치하여 하천을 주운으로 이용할 경우에는 갑문을 배사구 근처의 유심부에 설치해야 하고 갑문의 폭과 길이는 운행하는 선박이나 바지선의 종류, 크기, 척수에 따라 결정해야 하며, 갑문의 조작에 따른 흐름변화를 수치모형실험 또는 수리모형실험에 의해 검토해야 한다.

문짝

가동보의 문짝은 개폐가 확실하고 완전한 수밀성 및 내구성을 가지고 홍수소통에 지장을 주지 않는 구조가 되도록 설계한다.

문짝에는 인양식과 전도식이 있으며 전도식일 경우에는  도시의 상단높이는 가동보 기초부(상판 포함)의 높이 이하로 한다. 가동보의 수문 부근에 토사가 퇴적되는 것을 피하기 위해 수문의 고정부에 볼록부(凸)낙차를 설치할 필요가 있다고 생각되는 경우는 볼록부의 상단을 계획하상으로 한다.

어도설계

어도란 하천에 어류의 이동을 곤란 또는 불가능하게 하는 장애물이 있을 경우 이를 해소할 수 있도록 만들어진 수로 또는 장치를 말한다.

어도계획시 고려사항은 우선 수리시설물 자체의 필요성 검토가 선행되어야 한다.

어도는 어류의 진입, 소상이 용이하여야 하며, 구조의 견고함 및 유지관리가 쉬운 조건이어야 한다.

하천에 서식하는 대상 동물을 선정하고, 소상 시기를 고려하여 설계하여야 한다.

어도의 입구는 하천의 유심에 연결하고, 출구는 유속을 감쇄할 수 있는 구조로 하여야 한다.

어도내의 유속은 0.5～1.0m/s로 하고, 유량은 갈수기 취수잔량이 모두 어도로 흐르도록 한다.

어도의 표준형식으로는 계단식, 아이스하버식, 버티컬슬롯식, 도벽식어도가 있다.

수문설계

수문은 계획 홍수의 이하의 유수작용에 대해 안전한 구조가 되도록 설계한다. 또한 계획홍수의 이하의 흐름에 방해되지 않고 부근의 하안과 구조물에 현저한 영향을 미치지 않아야 하며 수문에 접속한 하상이나 고수부지 등의 세굴을 방지할 수 있는 구조가 되도록 설계해야 한다.

경간길이

수문의 경간길이는 일반적으로 가동보의 경간길이 규정을 따르는데 2련 이상의 통문, 통관의 경우는 5M 이상으로 한다. 하지만 내면의 폭과 높이의 비가 2배 이상이면 위의 기준에 따르지 않아도 된다.

본체

수문의 본체는 상판, 보기둥, 조작대, 문기둥, 문짝 등으로 구성되며, 통문과 통관의 본체는 암거, 문기둥, 조작대, 차수벽 등으로 구성된다. 일반적으로 수문, 통문, 통관이 본체는 문짝을 제외하고 철근 콘크리트 구조로 하는 것을 원칙으로 한다. 형식은 기초지반, 공사비, 시공성을 고려하여 결정하며, 본체 형식은 흐름에 지장을 주지 않도록 설계해야 한다.

문기둥

수문 문기둥의 높이는 문짝을 완전히 열었을 때 문짝 하단부까지의 높이, 문짝의 높이, 관리를 위한 여유고를 더한 값으로 한다.

통문, 통관 문기둥의 높이는 위에서 언급한 높이와 계획 제방고에 관리교의 형고를 더하여 조작대의 두께를 뺀 값과 비교하여 큰 값으로 결정한다.

차수공

제방과의 접촉면을 따라 발생하는 침투수의 침투경로를 길게 하기 위해 적절한 차수공을 설치해야 한다.

수밀공

수밀재는 교체가 용이해야 하고, 내구성이 큰 것이어야 한다.

문짝

수문의 문짝은 개폐가 용이하고, 수밀성을 가져야 하며 유수에 현저한 지장을 주지 않는 구조가 되어야 한다.

수문의 문짝은 강구조로 설계하는 것을 원칙으로 한다.

흉벽 및 날개벽

흉벽은 수문의 제방내 토립자의 이동 및 유출을 방지함과 동시에 날개벽의 파손 등에 의한 제방의 붕괴를 방지할 수 있는 구조로 설계해야 하며, 날개벽을 자립구조로 설계해야 한다.

취수시설 설계

모든 취수시설의 설계는 기능과 유지관리가 용이하도록 설계한다.

하천 표류수 및 복류수 취수지점은 다음과 같은 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

지반이 견고한 지점

유속이 빠르지 않는 지점

수질오염의 염려가 없는 지점

장래의 하천개수에 지장이 없는 지점

취수시설의 위치는 준설 등과 같은 하상변동을 고려하여 결정한다.

취수시설에는 다음과 같은 종류가 있다.

취수탑

집수암거

취수관로

취수문 및 스크린

침사지

취수펌프

내수배제 및 우수유출저감시설

내수배제시설 설계일반

내수배제시설을 설계할 때에는 계획빈도의 홍수량에 의하여 제내지가 침수되지 않도록 설계한다.

도시구간 등에서는 내수배제시설 설계시 환경을 고려한 설계를 실시한다.

유수지 시설

유수지와 펌프장 규모를 결정하기 위해서는 적합한 설계강우를 결정하고, 이것을 배수유역에 적용하여 유수지로 유입되는 누가 유입 수문곡선을 구한 뒤 누가 유입량과 누가 펌프 배출량곡선을 이용한 계산결과로부터 유수지 규모와 펌프장 규모를 구한다.

펌프장

제내지가 특별히 낮고, 방류하천의 고수위의 지속시간이 긴 경우, 통문 등의 자연배수시설에 의한 내수배제의 효과가 기대되지 않는 경우에 기계배수를 수행하여야 한다.

시설이 제방에 접하는 경우는 펌프운전시 진동이 제방에 미치는 영향과 시설이 내수에 의해 침수되는 것을 고려하여 제방으로부터 격리되고 지반고가 충분히 높은 곳에 설치한다.

토출암거 설치시는 펌프의 운전정지 등 급격한 수류변동에 따른 수격작용을 검토하여야 하며 제방에 미치는 영향들에 대하여도 충분히 검토하여야 한다.

대규모 배수 또는 중요 지역의 배수의 경우에는 운전의 효율과 예측할 수 없는 사태를 고려하여 설비용량을 여러 대로 분할하고 방류규모에 따라 적정 가동하도록 하여야 한다.

배수펌프 시설의 정전사고를 고려하여 2회선 수전을 원칙으로 한다. 시설이 민가에 밀접한 장소에 있을 경우에는 충분한 소음 방지대책이 마련되도록 하여야 한다.

우수유출저감시설

우수침투․저류시설은 지반조건을 고려하고 배수량이 많은 지역에 접속 가능한 위치에 설치한다.

우수침투․저류시설로는 우수 이외의 것이 유입되지 않아야 한다.

수로터널설계

수로터널은 일반적으로 상수 및 각종 용수 또는 홍수조절 등의 목적으로 설치하는 터널로서 도로, 철도, 지하철 등과 같은 교통터널과는 달리 물이 흐르는 것을 기본으로 한다.

수로터널은 수리학상으로 자유수면터널과 압력터널로 분류하며, 지반공학적으로는 암반터널과 토사터널로 분류한다.

수로터널은 사용용도에 따라 상하수도용, 공업용수용, 농업용수용, 홍수조절용 등으로 분류한다.

수로터널은 터널부로 물이 통과되거나 저장되기 때문에 이러한 특성을 고려한 설계가 필요하다.

수로터널의 설계에서는 주변환경, 지질조건 등을 정확히 파악한 후에 필요한 기능을 확보하여 안전하고 경제적인 시설이 되도록 한다.

부대시설로서 배수시설, 안전시설, 계측설비 등의 설치를 고려하여야 한다.

주운시설설계

주운을 위한 수심, 수로폭, 갑문의 규모(크기)에 대한 일반적인 고려 조건은 장래에 예측 가능한 화물의 종류와 양, 그리고 수로연결에 사용될 선박(바지선)과 예인선의 종류와 규모 및 다른 수로의 개발정도 등에 의해서 결정된다.

주운수로는 선박의 원활한 운영을 위하여 수로 수심과 폭 확보가 가능한 수량이 확보되어야 하며, 자연친화적인 건설이 되도록 검토한다.

주운시설의 설계시 다음의 사항들에 대하여 충분한 검토를 한다.

홍수위

배수(排水)

취수시설

환경 및 생태계

위락시설

수력발전

하구시설설계

하구시설은 하천과 바다, 양쪽의 조건을 충분히 고려한 하구수리학적 특성에 기초하여 설계한다. 특히, 수위변동과 기초 퇴적지질에 관한 자료를 충분히 조사 분석하고 인접 수역에 대한 환경영향을 고려하여 하구와 해안의 자연평형을 유지하도록 한다.

조석의 간만차가 심한 하구에서는 수위변화에 따른 시설물의 구조적 안정 및 조작 운용면에서 원활을 기할 수 있도록 한다. 또 하구에는 해수와 담수가 공존하고 오염물질이 밀집되는 곳이기 때문에 시설물 재료의 재질변화와 담수호의 오염에 대한 대책을 강구해야 한다.

하구시설 건설시 유황변화, 토사퇴적 등 주변환경에 미치는 영향이 우려되므로 이를 감안하여 설계한다.

하구시설에는 하구둑, 배수문, 갑문, 하구제방, 하구호안, 도류제 및 부대시설 등이 있다.

사방시설설계

사방시설 설계는 주변 지형 및 하도와 안전하게 조화를 이루며, 발생 토사량을 효과적으로 저감할 수 있도록 설계한다.

하상유지공은 종단침식 방지를 통해 하상 안정, 하상 퇴적물 유출방지, 그리고 공작물 기초 보호가 이루어지도록 설계한다.

유로공은 하상유지공과 호안을 동시에 설치한다.

침사지는 필요에 따라 토석류 발생을 방지하는 공사와 병행하여야 한다.

사방시설은 주변 환경과 조화를 이루고, 자연 환경을 보호할 수 있도록 최대한 고려해야 한다.

사방시설에는 사방댐, 호안, 하상유지공, 유로공, 침사지, 산복공 등이 있으며 각각의 기능에 따라 구분된다.

기타시설물 설계

하천정화기법과 시설

하천정화기법은 해당 하천의 특성을 고려하여 선정한다.

하천부지에서는 홍수로 인한 범람 등의 자연현상에 대응할 수 있어야 한다.

수질정화 대상항목은 생물화학적 산소요구량(BOD)과 부유물질(SS) 등으로 오염하천의 수질을 환경기준까지 달성하여야 한다.

세굴평가 및 세굴방호공

세굴평가는 조석의 유무에 따라 실시한다.

조석의 영향을 받지 않는 하천내 장․단기간의 세굴 평가

하구언 등 조석의 영향을 받는 지역내 교량 등 하천시설물 설치에 따른 세굴을 평가

조석의 영향이 없는 경우의 홍수사상의 선정 기준은 다음과 같다.

100년 빈도 홍수량이 200㎥/sec 미만의 경우 50년 빈도 이상의 홍수사상

100년 빈도 홍수량이 200㎥/sec이상 2,000㎥/sec 미만의 경우 100년 이상 빈도의 홍수사상

100년 빈도 홍수량이나 기왕최대 홍수량이 2,000㎥/sec 이상일 경우에는 500년 빈도의 홍수량

세굴평가를 위해서는 각종 세굴공식, 수리실험 그리고 실시간 현장계측 등을 적용한다.

교량 등 하천점용시설물

교량 등 하천점용시설물을 설치하는 경우 설치위치의 적정성을 평가하여야 한다.

부득이한 경우를 제외하고는 제체 내에는 교대 등 교량에 관련된 하천점용시설물을 설치하지 말아야 한다.

교각의 유하방향 투영면적이 전하폭에 걸치게 되는 교량을 계획하지 않아야 한다.

성과품 작성기준

기본설계 성과품의 구분

기본설계보고서

주요 구조 및 수리계산서

주요 지질 및 지반조사 보고서

기본설계예산서 (기본설계내역서, 기본단가산출서, 기본수량산출서)

기본설계도면

기본설계 성과품의 내용

기본설계보고서

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

참여기술자 (명단 및 인적사항, 업무내용)

목차

위치도

공사개요 (목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

조사

계획

현지조사 및 답사

측량

수공 구조물 계획

설계기준작성

관계기관 협의

기타

계획

전 단계 성과검토

계획홍수의 검토

댐 위치의 결정

댐 형식의 결정

설계기준작성

관계기관 협의

기타

주요 시공계획

주요 자재 수급․사용계획

공정계획

기본사업비

경제성 분석(공사비, 보상비, 유지관리비)

기타 발주청이 공사특성에 따라 필요하다고 판단되는 내용

부록(각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등)

주요 구조 및 수리계산서

주요 구조계산서

개요

구조계획도

설계조건 (구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치, 사용 PROGRAM, 설계기준 및 지침, 기타)

주요 구조계산

구조 단면결정 및 사유

기초 허용지지력 계산

각부 주요구조의 제하중에 대한 구조계산

기타

주요 수리계산서

유역도

수리계산 (설계빈도, 강우강도, 단면결정 등)

기타 발주청이 공사특성에 따라 필요하다고 판단되는 내용

주요 지질 및 지반조사 보고서

토질개황 (목적, 범위, 조사기간)

주요 토질조사 (시추, 시항, 물리탐사)

조사방법

조사위치 선정

조사결과 분석

주요 토질시험 (표준관입시험, CBR시험, 평판재하사험, 토성시험, 골재시험)

부록

지질분포 현황도

토질조사 위치도 (S=1/25,000)

재료원 현황도

지층단면도

시추조사, 동적 콘관입시험 결과 주상도

핸드오가 보링 주상도

실내시험 성과표

골재시험 성과표 (하상/석산 골재)

성과분석

터널 및 교량구간 지층분석

교량기초 검토

사면안정 검토

성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가

기본설계예산서

기본설계내역서

기본단가산출서

기본수량산출서

수량집계표

공종별 수량산출서

기본설계도면

목차

기본지형도 (1/1,000～1/50,000)

종평면도 (H=1/1,000 V=1/500)

주요 횡단면도 (1/100～1/200)

주요 구조물 일반도 (1/50～1/200)

주요단면 구조 상세도 (1/10～1/200, 표준도, 기본설계 단면도 등)

가시설물도 (1/50～1/200)

성과품 작성의 특기사항

기본설계보고서

발주청이 본 보고서를 요약한 요약보고서를 요구하는 경우에는 발주청의 지시에 따라 소요 부수, 수록내용 등을 결정하여 제출한다.

토질조사는 본 보고서에 한 항목으로 수록하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 조사량이 과대하여 별도 보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 발주청과 협의 후 작성하며, 본 보고서에는 요약분을 수록한다.

지질 및 지반조사 보고서에는 조사, 시험결과로 얻어지는 각종 지반의 물성치를 기재하여야 하며 계획지역의 지반구성 상태, 연약지반 현황, 예상되는 구조물 기초의 종류(직접기초, 말뚝기초, 우물통기초 등)에 따른 적합성 여부, 허용 지지력 등을 수록하여야 한다.

건설기술심의 내용 및 자문, 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

용역참여자의 실명관리를 위하여 기본설계용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주청, 방침 승인기관(설계도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계 실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다. (제1편 일반사항 내 첨부 2 참조)

주요 구조 및 수리계산서

구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

각종 계산에 사용한 전산 프로그램(PROGRAM)명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

국제적으로 공인된 구조계산용 범용프로그램이 아닌 경우에는 정보통신부 등록 또는 범용 프로그램과 비교․결과를 제시하여 신뢰성을 검증할 수 있는 프로그램(PROGRAM)을 사용한다.

전산프로그램(PROGRAM)을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(CASE별) 입력자료가 정리되어 있어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)

모든 전산프로그램(PROGRAM)의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

구조계산서 각 부분별 첫 쪽(page)마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정 여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시하도록 한다.

수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

수리계산서에서 설계자의 소견이 필요로 할 때는 그 내용 및 대책을 명확히 하여 배수구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 한다.

수치모형실험이 실시된 경우에는 실험의 방법, 절차, 대안 등에 대하여 기술하고, 분석내용을 수록한다.

기본설계예산서

설계예산서는 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별한다.

설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 설계내역서에는 제경비에 따른 비용이 포함되어야 한다.

설계예산서 작성은 설계용역완료 ○○ 일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

단가산출서의 단가는 예비단가로 하며 예비단가 산출방법은 발주청과 협의한다.

수량산출서는 설계내역서 및 단가산출서의 항목과 일치하게 공종별 예비수량을 산출한다.

기본설계도면

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

설계도면에는 주석(Note) 란을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요설계조건과 시공 시에 유의해야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

설계도면에 개정(Revision) 란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

설계도면은 발주청의 과업지시서 및 ‘전자도면 작성편람’에 의거하여 작성하며, 명시되지 않은 사항은 KS A0005(제도통칙)과 KS F1001(토목제도 통칙) 등에 따라 작성한다.

도면하단의 표제난의 형식은 발주청과 협의하여 결정한다.

모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

설계도면에 작성되는 단위는 SI를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주청과 협의한 후 사용한다.

도면의 맨 앞에는 전체 도면의 List를 작성하여 두도록 한다.

기 타

도면의 크기는 KS A5201의 A0-A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

모든 보고서, 계산서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

설계도서 납품시 「설계․준공도서 전자납품 편람」 중 “3.1 전자납품 성과품의 구성기준”에 해당하는 설계도서는 「설계․준공도서 전자납품 편람」에 따라 전자납품 성과품으로 작성하여 CD-ROM으로 제출하여야 한다.

실시설계

제4장 실시설계 (7 - )

─────────────────────────────────────────────

업무의 범위

하천 실시설계는 기본설계를 구체화하여 실제시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기한 것을 말한다.

하천 실시설계는 기본설계로 확정한 설계조건에 근거하여 공사에 필요한 상세 구조를 설계하고, 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 예정하기 위한 자료를 작성하는 것을 목적으로 한다. 또, 기본설계로 확정해야 할 요건이 확정되어 있지 않은 경우, 혹 변경의 필요가 있는 경우는, 각 발주청의 과업지시서에 근거하여 설계를 하는 것으로 한다.

조사업무

타당성조사, 기본설계에서 실시한 조사업무의 자료를 모두 설계에 활용하도록 할 것이며, 만일 재검토가 필요하다고 판단될 때는 이를 발주청에게 보고하고 승인을 득한 후 실시하도록 한다.

현지조사 및 답사

수급인은 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.

현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

하천측량

기본설계에서 실시한 측량성과를 최대한 활용하며, 추가 측량을 실시할 경우 현장답사를 통하여 측량목적에 따른 측량의 범위, 방법, 정확도 및 허용오차를 정해야 한다.

하천정비기본계획 및 하천대장의 작성을 위한 측량

측량계획

골조측량

지형현황측량

수준 및 종단측량

하천횡단측량

홍수흔적측량

표석매설

하천정비 시행계획을 위한 측량

측량계획

공사용측량

지형현황측량

제방중심선(법선) 및 종횡단측량

용지측량

하상변동조사 측량

측량계획

지형현황측량

종단 및 횡단측량

측량의 성과심사는 건설교통부의 공공측량성과 심사 업무처리규정(건설교통부 고시 제2004-387호, 2004년 12월 13일)에 따른다.

본 기준에서 언급하지 않은 일반사항에 대해서는 건설교통부의 공공측량 표준작업규정(건설교통부 고시 제94-519호, 1994년 12월 20일), 공공측량의 작업규정 세부기준 운용세척(국토지리정보원고시 제2003호-498호, 2004년 1월 2일) 및 수치지도 작성작업규칙(건설교통부령 제416호, 2004년 12월 22일)에 따라 실시한다.

측량은 상기기준 및 발주청에서 별도로 정한 기준에 의거하여 시행하도록 한다.

측량 완료 후에는 야장, 원도 등을 체계적으로 정리 제출하여야 하며, 측량도 작성에는 축척과 각종 측점 등이 기재되어야 한다.

계획업무

전 단계 성과검토

앞서 실시한 타당성조사 및 기본설계의 성과품을 검토․분석하여 조사, 계획, 설계 업무의 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용하며, 만일 조정이 필요한 경우 발주청의 승인을 받아 다시 실시하도록 한다.

관련규정의 적용

본 작성기준은 일반사항 위주로 작성된 것이므로 별도의 관련법규․시방 등을 규정하고 있는 경우에는 해당규정에 따른다.

건설공사 관련 법령 및 규정(건설기술관리법, 하천법, 도로법, 도시계획법, 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 등)

건설공사관련 표준시방서 (토목공사 일반 표준시방서, 하천공사 표준시방서, 콘크리트 표준시방서 등)

각종 설계기준(하천설계기준․해설, 콘크리트 구조설계 기준․해설 등)

발주청별 과업지시서 및 설계편람 등

설계업무

실시설계 단계의 설계업무를 상세설계라 말하며, 상세설계시에는 기본설계에서 작성된 도면을 바탕으로 구조물의 상세도를 작성해야 한다. 상세설계의 중요한 내용은 다음과 같다.

제방설계

하도와 제내지 상황, 사회 경제적 여건, 하천환경, 축제재료 및 원지반 상태 등을 종합적으로 고려하여 제방단면을 결정한 후 결정된 단면에 대해 안정계산을 실시하여 필요한 안전율을 확보할 수 있도록 최종단면을 결정한다.

하상재료 사용과 같이 안정성이 확보되지 못할 경우에는 그 대책을 마련하거나 제방 단면의 제원을 수정하여 필요한 안정성이 확보될 수 있도록 해야 한다. 이때, 제방의 설계는 일반 구조물과 같이 수리학적 혹은 토질공학적 안정성 검토를 통하여 제방의 침식, 제체의 침투 및 활동에 대한 제방강화 형태 및 구간 등을 선정한다.

제방고

제방고는 계획홍수위의 여유고를 더한 높이 이상으로 한다. 단 계획 홍수위가 제내 지반고보다 낮고 지형상황으로 보아 치수상 지장이 없다고 판단되는 구간에서는 예외로 한다.

여유고 및 둑마루 폭

여유고

여유고는 계획홍수량을 안전하게 소통시키기 위해서 하천에서 발생할 수 있는 여러 가지 불확실한 요소들에 대한 안전 값으로 주어지는 여분의 제방높이를 말한다.

둑마루폭

제방의 둑마루폭은 다음 목적을 달성할 수 있도록 결정해야 한다.

침투수에 대한 안전의 확보

평상시의 하천순시

홍수시의 방재활동

친수 및 여가공간 마련

비탈경사

제방의 비탈경사는 1 : 3 이상으로 완만하게 한다. 단, 제방고가 0.6M 미만인 구간, 흉벽 또는 특수호안이 설치된 구간에서는 예외로 한다.

관리용 도로

제방에는 관리용 도로를 설치하는 것을 원칙으로 한다. 관리용도로는 하천의 순시, 홍수시의 방재활동 등을 위해 일반적으로 제방 둑마루 또는 제내지측 측단을 이용하여 설치한다.

교행공간은 둑마루폭 규정을 따른다.

그 외 접근도로, 예외 규정 및 기타사항은 하천설계 기준을 참고로 한다.

비탈기숡 보호공

제방의 제내지층 비탈기슭 부분에는 비탈기슭 보호공을 설치한다. 단 지형의 상황 등을 고려해서 그것이 필요없다고 인정되는 경우는 이 제한을 받지 않는다.

측단

제방의 안정, 뒷비탈의 유지보수, 제방 둑마루의 차량 통행에 의한 인위적 훼손 방지, 경작용 장비 등의 통행, 비상용 토사의 비축, 생태 등을 위해 필요한 경우에는 제방 뒷기슭에 설치하며, 안정측단, 비상측단, 생태측단으로 구분할 수 있고 현장여건을 감안하여 포괄적인 기능을 갖는 측단으로 설치할 수 있다.

호안설계

이론적 계산에 의한 호안의 직접설계는 현재까지 곤란하며 보통 경험과 이론의 양면에서 고찰하거나 수리모형 실험을 실시하여 설계한다.

비탈덮기

비탈덮기의 종류는 다음과 같다.

식생공

돌채움 비탈방틀공

콘크리트 붙임공 및 콘크리트 블록공

파일공

어소 콘크리트 블록공

콘크리트 셀 블록공

돌붙임공, 돌쌓기공

사석공

돌방태공

지오셀 호안

자연형 호안

기초(비탈멈춤)

비탈멈춤은 비탈덮기의 종류, 하천의 경사, 수충부 및 하상세굴 등을 고려하여 비탈덮기를 지지하는 구조로 설계하고, 그 높이는 저수위를 기준으로 계획한다.

밑다짐

설계조건

밑다짐은 호안의 안정에 매우 중요한 역할을 하므로 다음의 조건을 만족할 수 있어야 한다.

소류력에 견딜 것

하상변화에 대해 순응성을 가질 것

시공이 용이할 것

내구성이 클 것

굴요성이 있을 것

종류

밑다짐 상단높이는 계획하상고(현 하상고가 계획하상고보다 낮을 경우는 현 하상고) 이하로 하며, 그 종류는 다음과 같다.

콘크리트 블록공

사석공

침상공

돌망태공

수제설계

수제는 흐름방향과 유속을 제어하여 하안 또는 제방을 유수에 의한 침식작용으로부터 보호하기 위해 호안 또는 하안 전면부에 설치하는 구조물이다.

수제는 그 구조에 따라 투과수제와 불투과수제로 분류되며 배치에 따라 횡수제와 평행수제로 분류된다. 수제형식은 설치목적과 유지관리를 고려해서 결정한다.

수제의 위치는 하도조건, 하천의 유황 및 기타 하천시설물과의 관계를 고려하여 치수, 이수, 하천환경 등의 목적에 맞도록 결정한다.

수제의 제원

수제의 높이는 유수에 대한 저항, 하상의 변화, 하상고 등을 고려하여 결정한다.

수제의 폭은 공법, 종류, 하천상태 등에 따라 다르나 일반적으로 대하천에서는 7～9m 정도가 좋다. 또한, 수심과 수제높이의 비가 0.1～0.4의 범위가 적당하고, 대부분 0.2～0.3의 범위에 있다.

수제의 길이는 하폭, 하상경사, 수심, 그 외의 하상상황 등을 종합적으로 판단하여 결정한다.

수제의 간격은 길이에 비례하여 결정하며, 상류측 수제 앞부분에서의 흐름이 하류 하안에 도달하기 전에 하류측 다음 수제가 저항하도록 정해야 하고 유로경사, 유향, 사행을 고려하여 결정한다.

하상유지시설 설계

하상유지시설은 다음 사항을 유의하여 설계한다.

물받이와 바닥보호공은 현재의 하상에 설치하지 말고 계획하상고에 설치해야 한다.

하상유지공은 주위에서 발생하는 국부세굴을 방지할 수 있어야 하므로 세굴에 견디고 하상변동이 현저한 홍수시에도 구조물이 안전할 수 있도록 하상유지공 본체 상하류에 바닥보호공을 설치한다.

하상유지시설을 저수로와 고수부지에 하나의 구조로 설치하는 경우는 양끝은 제방의 중심부분까지 연장하여야 하며 제방사면은 옹벽과 같이 수직으로 설치하는 것을 피한다.

하상유지시설은 하상의 안정을 도모하는 데 불가피한 경우에 한해 설치하는 것을 기본으로 한다. 하상유지시설을 설치하는 경우는 어도를 설치하거나 하상유지시설의 본체를 완경사 구조로 하는 등의 대책을 강구할 필요가 있다.

하천환경의 보전 및 주위 경관을 고려하고 하천환경을 고려하여 자연형 재료를 우선 적용한다.

기존의 취수보가 퇴적되어 하상유지시설의 기능으로 변할 경우 또는 취수보에 의해 홍수위가 크게 상승하거나 어도설치의 필요성이 대두되었을 때에는 경작상황, 주민의견, 관련기관 의견 등을 조사하여 가급적 철거하거나 라바보와 같은 기능을 도입하여 홍수에 의한 범람 또는 내수위험도를 최소화하여야 한다.

여울과 소 설계

자연형 여울은 석재, 통나무 등과 같은 자연재료를 활용한 시설이다.

해당하천의 특성에 따라 다양한 형상으로 계획하여, 수중생물 등과 같은 하천 생태계의 보전을 위한 서식처 및 이동경로를 조성하고, 하천 수변의 식생과 하천경관의 보전 및 향상을 도모하여야 한다.

해당 하천에 관하여 다음과 같은 사항을 조사하고 하천생태계의 특성을 분석한다.

하천의 수리․수문․수질․형태를 조사하여 하상변동 분석, 여울-소(웅덩이) 구조의 특성을 분석한다.

생태계의 조사를 통하여 하천생태계의 구조 및 기능을 분석하고 하천경관 특성을 분석한다.

해당 하천에 대해 하천 수량, 수질, 생태계, 경관 등 하천환경을 평가한다.

해당 하천에 관한 조사․분석․평가의 결과를 자연형 여울의 설계내용에 반영한다.

보 설계

고정보

고정보의 본체는 콘크리트 구조를 표준으로 한다. 단면 형상은 상류측을 연직 또는 이에 가까운 기울기로 하고, 하류측을 큰 기울기로 한 사다리꼴 단면이 일반적이며 역학적인 안정조건을 만족시키는 동시에 수리학적으로 유리한 단면으로 한다. 유량계수는 수리모형실험에 의해 결정해야 한다.

가동보

가동보의 경간길이는 인접한 보기둥의 중심선간의 거리이며, 계획홍수량 발생시 배수위, 하천상황, 지형상황, 경제성, 시공성 등을 고려하여 결정한다. 일반적으로 경간길이는 될 수 있는 한 크게 결정하는 것이 바람직하다.

차수벽

보를 투수성 지반에 설치할 때는 파이핑 현상이 일어나지 않도록 충분한 투수로 길이를 확보해야 하고 투수량이 많을 때는 이를 방지 할 수 있도록 차수벽을 설치해야 한다.

연결호안

보에 연결하는 호안은 유수의 작용에 의해 제방 또는 하안이 세굴되는 것을 방지하는 구조로 해야 한다.

갑문

보를 설치하여 하천을 주운으로 이용할 경우에는 갑문을 배사구 근처의 유심부에 설치해야 하고 갑문의 폭과 길이는 운행하는 선박이나 바지선의 종류, 크기, 척수에 따라 결정해야 하며, 갑문의 조작에 따른 흐름변화를 수치모형실험 또는 수리모형실험에 의해 검토해야 한다.

문짝

가동보의 문짝은 개폐가 확실하고 완전한 수밀성 및 내구성을 가지고 홍수소통에 지장을 주지 않는 구조가 되도록 설계한다.

문짝에는 인양식과 전도식이 있으며 전도식일 경우에는  도시의 상단높이는 가동보 기초부(상판 포함)의 높이 이하로 한다. 가동보의 수문 부근에 토사가 퇴적되는 것을 피하기 위해 수문의 고정부에 볼록부(凸)낙차를 설치할 필요가 있다고 생각되는 경우는 볼록부의 상단을 계획하상으로 한다.

어도설계

어도란 하천에 어류의 이동을 곤란 또는 불가능하게 하는 장애물이 있을 경우 이를 해소할 수 있도록 만들어진 수로 또는 장치를 말한다.

어도계획시 고려사항은 우선 수리시설물 자체의 필요성 검토가 선행되어야 한다.

어도는 어류의 진입, 소상이 용이하여야 하며, 구조의 견고함 및 유지관리가 쉬운 조건이어야 한다.

하천에 서식하는 대상 동물을 선정하고, 소상 시기를 고려하여 설계하여야 한다.

어도의 입구는 하천의 유심에 연결하고, 출구는 유속을 감쇄할 수 있는 구조로 하여야 한다.

어도내의 유속은 0.5～1.0m/s로 하고, 유량은 갈수기 취수잔량이 모두 어도로 흐르도록 한다.

어도의 표준형식으로는 계단식, 아이스하버식, 버티컬슬롯식, 도벽식어도가 있다.

수문설계

수문은 계획 홍수의 이하의 유수작용에 대해 안전한 구조가 되도록 설계한다. 또한 계획홍수의 이하의 흐름에 방해되지 않고 부근의 하안과 구조물에 현저한 영향을 미치지 않아야 하며 수문에 접속한 하상이나 고수부지 등의 세굴을 방지할 수 있는 구조가 되도록 설계해야 한다.

경간길이

수문의 경간길이는 일반적으로 가동보의 경간길이 규정을 따르는데 2연 이상의 통문, 통관의 경우는 5M 이상으로 한다. 하지만 내면의 폭과 높이의 비가 2배 이상이면 위의 기준에 따르지 않아도 된다.

본체

수문의 본체는 상판, 보기둥, 조작대, 문기둥, 문짝 등으로 구성되며, 통문과 통관의 본체는 암거, 문기둥, 조작대, 차수벽 등으로 구성된다. 일반적으로 수문, 통문, 통관이 본체는 문짝을 제외하고 철근 콘크리트 구조로 하는 것을 원칙으로 한다. 형식은 기초지반, 공사비, 시공성을 고려하여 결정하며, 본체 형식은 흐름에 지장을 주지 않도록 설계해야 한다.

문기둥

수문 문기둥의 높이는 문짝을 완전히 열었을 때 문짝 하단부까지의 높이, 문짝의 높이, 관리를 위한 여유고를 더한 값으로 한다.

통문, 통관 문기둥의 높이는 위에서 언급한 높이와 계획 제방고에 관리교의 형고를 더하여 조작대의 두께를 뺀 값과 비교하여 큰 값으로 결정한다.

차수공

제방과의 접촉면을 따라 발생하는 침투수의 침투경로를 길게 하기 위해 적절한 차수공을 설치해야 한다.

수밀공

수밀재는 교체가 용이해야하고, 내구성이 큰 것이어야 한다.

문짝

수문의 문짝은 개폐가 용이하고, 수밀성을 가져야 하며 유수에 현저한 지장을 주지 않는 구조가 되어야 한다.

수문의 문짝은 강구조로 설계하는 것을 원칙으로 한다.

흉벽 및 날개벽

흉벽은 수문의 제방내 토립자의 이동 및 유출을 방지함과 동시에 날개벽의 파손 등에 의한 제방의 붕괴를 방지할 수 있는 구조로 설계해야 하며, 날개벽을 자립구조로 설계해야 한다.

취수시설 설계

모든 취수시설의 설계는 기능과 유지관리가 용이하도록 설계한다.

하천 표류수 및 복류수 취수지점은 다음과 같은 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

지반이 견고한 지점

유속이 빠르지 않는 지점

수질오염의 염려가 없는 지점

장래의 하천개수에 지장이 없는 지점

취수시설의 위치는 준설 등과 같은 하상변동을 고려하여 결정한다.

취수시설에는 다음과 같은 종류가 있다.

취수탑

집수암거

취수관로

취수문 및 스크린

침사지

취수펌프

내수배제 및 우수유출저감시설

내수배제시설 설계일반

내수배제시설을 설계할 때에는 계획빈도의 홍수량에 의하여 제내지가 침수되지 않도록 설계한다.

도시구간 등에서는 내수배제시설 설계시 환경을 고려한 설계를 실시한다.

유수지 시설

유수지와 펌프장 규모를 결정하기 위해서는 적합한 설계강우를 결정하고, 이것을 배수유역에 적용하여 유수지로 유입되는 누가 유입 수문곡선을 구한 뒤 누가 유입량과 누가 펌프 배출량곡선을 이용한 계산결과로부터 유수지 규모와 펌프장 규모를 구한다.

펌프장

제내지가 특별히 낮고, 방류하천의 고수위의 지속시간이 긴 경우, 통문 등의 자연배수시설에 의한 내수배제의 효과가 기대되지 않는 경우에 기계배수를 수행하여야 한다.

시설이 제방에 접하는 경우는 펌프운전시 진동이 제방에 미치는 영향과 시설이 내수에 의해 침수되는 것을 고려하여 제방으로부터 격리되고 지반고가 충분히 높은 곳에 설치한다.

토출암거 설치시는 펌프의 운전정지 등 급격한 수류변동에 따른 수격작용을 검토하여야 하며 제방에 미치는 영향들에 대하여도 충분히 검토하여야 한다.

대규모 배수 또는 중요 지역의 배수의 경우에는 운전의 효율과 예측할 수 없는 사태를 고려하여 설비용량을 여러 대로 분할하고 방류규모에 따라 적정 가동하도록 하여야 한다.

배수펌프 시설의 정전사고를 고려하여 2회선 수전을 원칙으로 한다. 시설이 민가에 밀접한 장소에 있을 경우에는 충분한 소음 방지대책이 마련되도록 하여야 한다.

우수유출저감시설

우수침투․저류시설은 지반조건을 고려하고 배수량이 많은 지역에 접속 가능한 위치에 설치한다.

우수침투․저류시설로는 우수 이외의 것이 유입되지 않아야 한다.

수로터널설계

수로터널은 일반적으로 상수 및 각종 용수 또는 홍수조절 등의 목적으로 설치하는 터널로서 도로, 철도, 지하철 등과 같은 교통터널과는 달리 물이 흐르는 것을 기본으로 한다.

수로터널은 수리학상으로 자유수면터널과 압력터널로 분류하며, 지반공학적으로는 암반터널과 토사터널로 분류한다.

수로터널은 사용용도에 따라 상하수도용, 공업용수용, 농업용수용, 홍수조절용 등으로 분류한다.

수로터널은 터널부로 물이 통과되거나 저장되기 때문에 이러한 특성을 고려한 설계가 필요하다.

수로터널의 설계에서는 주변환경, 지질조건 등을 정확히 파악한 후에 필요한 기능을 확보하여 안전하고 경제적인 시설이 되도록 한다.

부대시설로서 배수시설, 안전시설, 계측설비 등의 설치를 고려하여야 한다.

주운시설설계

주운을 위한 수심, 수로폭, 갑문의 규모(크기)에 대한 일반적인 고려 조건은 장래에 예측가능한 화물의 종류와 양, 그리고 수로연결에 사용될 선박(바지선)과 예인선의 종류와 규모 및 다른 수로의 개발정도 등에 의해서 결정된다.

주운수로는 선박의 원활한 운영을 위하여 수로 수심과 폭 확보가 가능한 수량이 확보되어야 하며, 자연친화적인 건설이 되도록 검토한다.

주운시설의 설계시 다음의 사항들에 대하여 충분한 검토를 한다.

홍수위

배수(排水)

취수시설

환경 및 생태계

위락시설

수력발전

하구시설설계

하구시설은 하천과 바다, 양쪽의 조건을 충분히 고려한 하구수리학적 특성에 기초하여 설계한다. 특히, 수위변동과 기초 퇴적지질에 관한 자료를 충분히 조사 분석하고 인접 수역에 대한 환경영향을 고려하여 하구와 해안의 자연평형을 유지하도록 한다.

조석의 간만차가 심한 하구에서는 수위변화에 따른 시설물의 구조적 안정 및 조작 운용면에서 원활을 기할 수 있도록 한다. 또 하구에는 해수와 담수가 공존하고 오염물질이 밀집되는 곳이기 때문에 시설물 재료의 재질변화와 담수호의 오염에 대한 대책을 강구해야 한다.

하구시설 건설시 유황변화, 토사퇴적 등 주변환경에 미치는 영향이 우려되므로 이를 감안하여 설계한다.

하구시설에는 하구둑, 배수문, 갑문, 하구제방, 하구호안, 도류제 및 부대시설 등이 있다.

사방시설설계

사방시설 설계는 주변 지형 및 하도와 안전하게 조화를 이루며, 발생 토사량을 효과적으로 저감할 수 있도록 설계한다.

하상유지공은 종단침식 방지를 통해 하상 안정, 하상 퇴적물 유출방지, 그리고 공작물 기초 보호가 이루어지도록 설계한다.

유로공은 하상유지공과 호안을 동시에 설치한다.

침사지는 필요에 따라 토석류 발생을 방지하는 공사와 병행하여야 한다.

사방시설은 주변 환경과 조화를 이루고, 자연 환경을 보호할 수 있도록 최대한 고려해야 한다.

사방시설에는 사방댐, 호안, 하상유지공, 유로공, 침사지, 산복공 등이 있으며 각각의 기능에 따라 구분된다.

기타시설물 설계

하천정화기법과 시설

하천정화기법은 해당 하천의 특성을 고려하여 선정한다.

하천부지에서는 홍수로 인한 범람 등의 자연현상에 대응할 수 있어야 한다.

수질정화 대상항목은 생물화학적 산소요구량(BOD)과 부유물질(SS) 등으로 오염하천의 수질을 환경기준까지 달성하여야 한다.

세굴평가 및 세굴방호공

세굴평가는 조석의 유무에 따라 실시한다.

조석의 영향을 받지 않는 하천내 장․단기간의 세굴 평가

하구언 등 조석의 영향을 받는 지역내 교량 등 하천시설물 설치에 따른 세굴을 평가

조석의 영향이 없는 경우의 홍수사상의 선정 기준은 다음과 같다.

100년 빈도 홍수량이 200㎥/sec 미만의 경우 50년 빈도 이상의 홍수사상

100년 빈도 홍수량이 200㎥/sec이상 2,000㎥/sec 미만의 경우 100년 이상 빈도의 홍수사상

100년빈도 홍수량이나 기왕최대 홍수량이 2,000㎥/sec 이상일 경우에는 500년 빈도의 홍수량

세굴평가를 위해서는 각종 세굴공식, 수리실험 그리고 실시간 현장계측 등을 적용한다.

교량 등 하천점용시설물

교량 등 하천점용시설물을 설치하는 경우 설치위치의 적정성을 평가하여야 한다.

부득이한 경우를 제외하고는 제체 내에는 교대 등 교량에 관련된 하천점용시설물을 설치하지 말아야 한다.

교각의 유하방향 투영면적이 전하폭에 걸치게 되는 교량을 계획하지 않아야 한다.

토석정보공유시스템(EIS)의 활용

본 시스템의 활용은 토목 및 건축 공종의 공공 공사로 사토 또는 순성토 발생량이 10,000㎥ 이상인 공사를 대상으로 한다.

설계자는 순성토 및 사토 발생시 토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 경제적인 설계를 하여야 한다.

발주자는 용역과업의 준공과 동시에 토석정보공유시스템(EIS)에 순성토 및 사토의 종류, 수량, 위치, 발생시기, 반입/반출계획 등을 등재하고, 공사계약시까지 수정․보완하여야 한다.

성과품 작성기준

실시설계 성과품의 구분

실시설계보고서

지질 및 지반조사 보고서

구조 및 수리계산서

설계예산서

실시설계도면

공사시방서

기타

실시설계 성과품의 내용

실시설계보고서

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

참가기술자 (명단 및 인적사항, 업무내용)

목차

위치도(l/25,000 - 1/50,000)

공사개요 (목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행방법, 금액 등)

조사

사전조사사항

전 단계 성과검토

기타

계획 및 방침

전 단계 성과검토

최종위치 선정

세부 구조물 및 수리계획

세부조경계획(사면보호, 식재계획 등)

환경영향평가(환경정책기본법에 의한 환경영향 평가서를 작성시)

기타

세부시공계획

자재사용계획

세부공정계획

사업비 분석

공사개요

공사비 산출

사업비 분석

용지 및 지장물 보상비

민원사항

기타 필요한 세부사항

별책부록 (각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등)

지질 및 지반조사 보고서

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

목차

조사개요 (목적, 범위, 기간, 장비 등)

조사내용

조사위치 선정

조사방법 (지표지질조사, 시추조사, 현장원위치시험, 실내시험, 물리탐사 등)

토질 및 암석의 분류 및 기재방법

세부토질시험(표준관입시험, CBR시험, 평판재하시험, 토성시험, 골재시험)

조사결과

지형 및 지질

시추조사 결과

현장원위치시험 결과

물리탐사 결과

실내시험 결과

성과분석

터널 및 교량구간 지층분석

교량기초 검토

사면안정 검토

성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가

부록

지질분포 현황도

토질조사 위치도(S=1/25,000)

토질조사 위치상세도(S=1/1,200)

재료원 현황도

지층단면도

시추조사 및 동적 콘관입시험 결과 주상도

주상도(시추조사, 핸드오거보링, 시험굴 등)

실내시험 성과표

골재시험 성과표(하상골재, 석산골재)

물리탐사 야장 및 자료

구조 및 수리계산서

구조계산서

개요

구조계획도

설계조건 (구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건/물성치, 사용 PROGRAM,설계기준 및 지침, 기타)

세부구조계산서 (개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설계단면력, 단면응력 검토, 기초 허용지지력 계산, 안정검토)

구조단면결정 계산 및 사유

기초허용지지력 계산

각부 구조의 제하중에 대한 구조계산

내진설계

가시설 (개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력 검토, 안정검토, 기타)

수리계산서

유역도

수리계산 (설계빈도, 강우강도, 단면상수, 유역면적, 계수결정, 설계유량, 통수량, 수리모형실험 분석결과 등)

설계예산서

설계설명서

공사목적

공사개요

위치

기간

규모

공사수량

관급자재

예정공정표

기타

설계내역서 (설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등)

단가산출서 (단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조견표 등)

수량산출서

총괄 자재집계표

공종별 수량집계표

공종별 자재집계표

세부 공종별 수량집계표

세부 공종별 산출근거

기타

실시설계도면

목차

위치도 (1/5,000～1/50,000, 주변지형지물표기)

기본지형도 (1/1,000～1/50,000)

연결종합계획도 (평면도 축척유지)

연결종합용지도 (1/1,000)

계획평면도 (1/1,000, 1/1,200 : 배수계획도, 가도계획도 등)

종단면도 (HS=1/600～1/1,200, VS=1/100～1/200 : 배수계획도, 가도계획도 등)

횡단면도 (1/200, 1/100 : 제방, 부체도로)

구조일반도 (1/50～1/200 : 일반구조물, 기초, 기타)

구조상세도 (1/10～1/100 : 일반구조물, 기초, 기타)

부대시설도 (1/100～1/200)

조경도 (1/200～1/500)

용지도 및 지장물도 (1/1,000, 1/1,200)

기타 필요한 도면

공사시방서

총칙

지반조사 및 측량

지반개량공사

토공사 및 조경공사

말뚝공사

콘크리트공사

강구조물공사

하천공사

기타공사

기타

해당 사항이 있을 경우 다음 사항을 작성, 제출하도록 한다.

지적도 및 용지도

용지 및 지장물 보상조서

시진첩 (측량, 지반조사 현황)

인허가 서류 및 도서

시추조사의 코아박스는 일정기간 발주청이 보관하도록 한다.

성과품 작성의 특기사항

실시설계보고서

발주청이 본 보고서를 요약한 요약보고서를 요구하는 경우에는 발주청의 지시에 따라 소요 부수, 수록내용 등을 결정하여 제출한다.

토질조사는 본 보고서에 한 항목으로 수록하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 조사량이 과대하여 별도 보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 발주청과 협의 후 작성하며, 본 보고서에는 요약분을 수록한다.

건설기술심의 내용 및 자문, 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

용역참여자의 실명관리를 위하여 실시설계용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주청, 방침 승인기관(설계도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다. (제1편 일반사항 내 첨부 3 참조)

지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서에는 조사개요, 조사항목, 조사위치, 조사방법, 조사내용, 각종시험 내용 및 결과, 시추주상도가 수록되어야 하며, 시험결과로 얻어지는 각종 지반의 물성치, 계획지역의 지반구성 상태, 연약지반 현황 및 대책, 예상되는 구조물 기초의 종류(직접 기초, 말뚝기초, 우물통기초등)에 따른 적합성 여부, 허용 지지력 검토 등이 포함되어야 한다.

또한 대절토부 및 대성토부는 별도의 사면안정검토를 실시한 후 그 내용을 수록하고 적정 비탈경사를 제시하여야 한다.

구조 및 수리계산서

구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

각종 계산에 사용한 전산 프로그램(PROGRAM)명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

국제적으로 공인된 구조계산용 범용프로그램이 아닌 경우에는 정보통신부 등록 또는 범용 프로그램과 비교․결과를 제시하여 신뢰성을 검증할 수 있는 프로그램(PROGRAM)을 사용한다.

전산프로그램(PROGRAM)을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(CASE별) 입력자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)

모든 전산프로그램(PROGRAM)의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

구조계산서 각 부분의 첫 쪽(page)마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시하도록 한다.

수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

수리계산서에서 설계자의 소견이 필요로 할 때에는 그 내용 및 대책을 명확히 하여 배수구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 한다

설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서, 수량산출서는 별책으로 작성한다.

설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄내역서에는 제경비 및 시공상세도면 작성, 추가 지반조사 비용이 포함되어야 한다.

설계예산서 작성은 설계용역완료 ○○ 일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

노임기준은 당해 년도 시중 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 우선으로 하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다,

단가산출은 최근에 개정된 건설공사실적공사비를 적용하며, 실적공사비가 없는 단가는 당해연도에 발행된 「건설공사 표준품셈」을 참조하여 작성․적용한다.

중기손료 작성시의 외환환율은 당해 년도 1월 3일 외환은행 전신환매도율을 기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주청과 협의 후 결정한다.

공사비 산출을 위한 견적서는 3개업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주청과 협의하여 1개 또는 2개업체의 견적서를 기준한다.

설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의거 작성한다.

수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

실시설계도면

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다

실시설계의 구조물 도면에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법)에 대하여 표시하여야 한다,

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록한다.

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

설계도면은 발주청의 과업지시서 및 ‘전자도면 작성편람’에 의거하여 작성하며, 명시되지 않은 사항은 KS A0005(제도통칙)과 KSF1001(토목제도 통칙) 등에 따라 작성한다.

도면하단의 표제난의 형식은 발주청과 협의하여 결정한다.

주요 설계계수가 가정 값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.

모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

설계도면에 작성되는 단위는 S.I를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주청과 협의한 후 사용한다.

도면의 앞장에는 전체도면의 List를 알 수 있도록 목차를 두고, 도면의 일련번호는 ‘전자도면 작성편람’에 의거하여 부여한다.

도면 전반부에는 주요설계기준, 시방사항, 시공시 주의사항, 약어의 설명, 각종 도면기호에 대한 범례 등을 일반사항이라는 별도의 도면을 작성하여 설계도면의 전반적인 이해를 돕도록 한다.

설계도면은 시공단계에서 시공상세도를 충분히 작성할 수 있도록 작성한다.

공사시방서

공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주청 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

공사시방서에는 다음과 같은 사항을 포함하며, 건설교통부 발행 건설공시방서 작성기준을 참고하여 작성한다.

적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검사 의무 등에 관한 상세사항

해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

계약문서의. 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

수급인이 작성하여야 할 시공상세도 작성목록 및 작성방법, 승인절차 등

수급인이 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

발주청과 수급인 사이의 책임범위 및 한계

각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

주요 공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요 인원 등에 대한 상세한 규정

공사전반에 관한 주의사항 및 절차

기타 주요공사 사항

공사시방서 작성시 유의사항

공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

공사기성에 관련된 사항을 이해가 명확하도록 한다

발주청의 의도를 정확히 파악하고, 발주청의 감독, 수급인, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 공사시방서를 작성한다.

용지도 및 용지조서의 작성

소유권이외의 권리(저당권, 지상권, 지역권 등)가 설정되어 있거나 예고등기, 가등기 등이 설정되어 있는 경우는 그 내용을 기입하고 공유물일 경우는 공유지분을 기입한다.

지적도상의 토지중 등기가 되어 있지 않거나, 토지대장에도 미등록된 토지는 소유자란에 별도 기재한다.

용지조서 작성에 사용한 지적도, 임야도, 토지대장 등은 성과품 납품시 함께 제출한다,

보상대상 및 지장물조서의 작성

과업용지내 보상대상 물건 및 지장물은 종류별로 상세하게 조사 기입한다.

보상대상 및 지장물은 발주청과 협의하여 그 범위 등을 결정한다.

기타

도면의 크기는 KSA5201의 A0-A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

설계도서 납품시 「설계․준공도서 전자납품 편람」 중 “3.1 전자납품 성과품의 구성기준”에 해당하는 설계도서는 「설계․준공도서 전자납품 편람」에 따라 전자납품 성과품으로 작성하여 CD-ROM으로 제출하여야 한다.